cmsis-dap.name=ARM CMSIS-DAP compatible
cmsis-dap.communication=USB
cmsis-dap.protocol=
cmsis-dap.program.protocol=
cmsis-dap.program.tool=openocd
cmsis-dap.program.tool.default=openocd
cmsis-dap.program.extra_params=
cmsis-dap.programmer.protocol=cmsis-dap
cmsis-dap.programmer.transport_script={runtime.platform.path}/debugger/select_swd.cfg

stlink.name=STMicroelectronics STLINK
stlink.communication=USB
stlink.protocol=
stlink.program.protocol=
stlink.program.tool=openocd
stlink.program.tool.default=openocd
stlink.program.extra_params=
stlink.programmer.protocol=stlink
stlink.programmer.transport_script={runtime.platform.path}/debugger/select_hla.cfg

jlink.name=JLink
jlink.communication=USB
jlink.protocol=
jlink.program.protocol=
jlink.program.tool=openocd
jlink.program.tool.default=openocd
jlink.program.extra_params=
jlink.programmer.protocol=jlink
jlink.programmer.transport_script={runtime.platform.path}/debugger/select_swd.cfg

rfp.name=Renesas Flash Programmer
rfp.communication=USB
rfp.protocol=
rfp.program.protocol=
rfp.program.tool=rfp-cli
rfp.program.tool.default=rfp-cli
rfp.program.extra_params=-device RA -port {port} -p 
